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THIẾT BỊ SOI CHIẾU CƠ THỂ BODY SCANNER
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2026/TT-BCA ngày 03 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)
I. ĐỐI VỚI CỔNG TỪ
1. Người khai thác thiết bị phải tiến hành khảo sát vị trí trước khi lắp đặt cổng từ, chỉ lắp đặt ở vị trí không có các nguồn từ trường gây nhiễu loạn ảnh hưởng đến độ nhạy của cổng từ. Sau khi lắp đặt mới hoặc lắp đặt lại một cổng từ, người khai thác phải tiến hành theo dõi kiểm tra trong thời gian đầu đưa vào hoạt động, ghi lại kết quả, lưu giữ và trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh khi được yêu cầu.
2. Mỗi điểm kiểm tra an ninh hàng không phải có ít nhất một bộ mẫu thử (Operational Test Pieces - OTP) của nhà cung cấp hoặc đơn vị vận hành khai thác. Sau khi cổng từ được lắp đặt xong, cài đặt chỉ số độ nhạy mà nhà sản xuất khuyến nghị cho mỗi loại cổng từ và sử dụng bộ mẫu thử để kiểm tra trong thời gian đầu đưa vào hoạt động theo cách thức như khoản 3 dưới đây.
[bookmark: dieu_3_3]3. Cách thức kiểm tra:
a) Đặt mẫu thử tại 4 vị trí dưới đây trên cơ thể:
- Nách bên phải;
- Hông bên phải;
- Vòng eo ở giữa lưng;
- Bên trong mắt cá chân bên phải.
b) Tại mỗi vị trí đặt mẫu thử phải đi qua cổng tối thiểu 10 lần, 05 lần theo chiều thuận và 05 lần theo chiều ngược lại. Người kiểm tra phải bỏ hết kim loại trong người ra ngoài. Trong quá trình kiểm tra không được thay đổi độ nhạy đã cài đặt.
c) Mẫu thử phải báo động ít nhất 08 trong 10 lần đi qua (tại chỉ số độ nhạy khuyến nghị) tại mỗi vị trí trên cơ thể. Nếu khả năng phát hiện không thỏa đáng phải tăng độ nhạy lên cho tới khi đạt được yêu cầu trên.
4. Trong thời gian đầu đưa vào hoạt động, trường hợp tỉ lệ hành khách bị báo động quá cao, có thể điều chỉnh giảm độ nhạy xuống từ từ, nhưng không được giảm dưới mức tối thiểu đã được xác định cho cổng từ và phải sử dụng bộ mẫu thử để kiểm tra sau khi đã giảm độ nhạy, trường hợp đã giảm độ nhạy nhưng tỉ lệ báo động vẫn quá cao không thể chấp nhận được phải thông báo cho bộ phận kỹ thuật để xử lý. Ghi chép lại, lưu giữ và trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh khi được yêu cầu.
5. Trường hợp phải đặt độ nhạy cao hơn độ nhạy khuyến nghị để đạt được mức phát hiện mẫu thử theo yêu cầu, nhưng tỉ lệ báo động quá cao không thể chấp nhận được, không được giảm độ nhạy mà phải thông báo cho bộ phận kỹ thuật để xử lý. Ghi chép lại, lưu giữ và trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh khi được yêu cầu.
6. Các khía cạnh của từng cổng từ trong thời gian đầu đưa vào hoạt động phải ghi chép lại bao gồm các chỉ số độ nhạy đã được cài đặt thử nghiệm và số liệu phát hiện ghi nhận được tương ứng, tỉ lệ phát hiện mẫu thử tại mỗi vị trí; lưu giữ và trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh khi được yêu cầu.
7. Ghi chép tỉ lệ hành khách có báo động khi qua cổng từ là chỉ số rất hữu ích biểu hiện năng lực hoạt động của cổng từ. Người khai thác phải ghi chép lại con số này định kỳ tuần một lần.
8. Chỉ huy Đội trực ca công tác hoặc cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không được phân công chịu trách nhiệm kiểm tra cổng từ khi đưa vào sử dụng lại sau một thời gian không sử dụng. Trường hợp cổng từ hoạt động liên tục (không tắt nguồn) thì phải được kiểm tra ít nhất 01 lần mỗi ngày trước khi sử dụng để kiểm tra hành khách của ca làm việc đầu tiên trong ngày. Quy trình kiểm tra như sau:
a) Bỏ hết kim loại trong người ra và đi qua cổng từ, sau đó đặt mẫu thử tại vùng eo;
b) Giữ tư thế thẳng đứng đi qua cổng từ ít nhất 05 lần. Cổng từ phải báo động tối thiểu 04 lần mới được đưa vào sử dụng kiểm tra hành khách;
c) Nếu thấy cổng từ phát hiện mẫu thử dưới 04 lần hoặc kém hơn so với lần trước, kíp trưởng phải tăng độ nhạy lên cho tới khi khả năng phát hiện của cổng từ đáp ứng được yêu cầu. Nếu vẫn không đáp ứng được yêu cầu phải ngưng sử dụng và thông báo cho bộ phận kỹ thuật để sửa chữa;
d) Ghi chép kết quả kiểm tra vào vào bảng kết quả kiểm tra quy định tại mục 10, lưu giữ và trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh khi được yêu cầu.
9. Mỗi tuần phải kiểm tra 01 lần với mẫu thử tại 04 vị trí trên cơ thể theo quy định tại điểm a khoản 3 của Phụ lục này. Tại mỗi vị trí đặt mẫu thử đi qua cổng từ 05 lần. Ghi chép kết quả kiểm tra vào bảng kết quả kiểm tra quy định tại mục 11, lưu giữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ và trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh khi được yêu cầu.
10. Bảng ghi kết quả kiểm tra cổng từ hàng ngày.
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	CÀI ĐẶT CỤ THỂ CHO CỔNG TỪ
	KHUYẾN NGHỊ
	TỐI THIỂU
	GHI CHÚ
BỘ OTP PHẢI ĐẶT TRONG HÕM NHỎ Ở LƯNG. NGƯỜI KIỂM TRA ĐI QUA CỔNG TỪ ÍT NHẤT 5 LẦN THEO HƯỚNG ĐI THÔNG THƯỜNG.

	
	NGƯỠNG
	ĐỘ NHẠY
	NGƯỠNG
	ĐỘ NHẠY
	

	
	
	
	
	
	

	NGÀY
	CÀI ĐẶT CỔNG TỪ
	KẾT QUẢ KIỂM TRA √ = BÁO ĐỘNG X = KHÔNG
	KHUYẾN NGHỊ HIỆU CHỈNH
	TÊN NGƯỜI GIÁM SẤT
	NGƯỜI GIÁM SÁT KÝ TÊN

	
	NGƯỠNG
	ĐỘ NHẠY
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11. Bảng ghi kết quả kiểm tra cổng từ hàng tuần.
	LOẠI:
	SỐ XÊRI.:
	ĐỊA ĐIỂM:
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	THỰC TẾ KIỂM TRA

	
	NGƯỠNG
	ĐỘ NHẠY
	NGƯỠNG
	ĐỘ NHẠY
	NGƯỠNG
	ĐỘ NHẠY

	
	
	
	
	
	
	

	VỊ TRÍ CỦA OTP
	HƯỚNG ĐI
	KẾT QUẢ OTP
√= BÁO ĐỘNG
X = KHÔNG
	KHUYẾN NGHỊ HIỆU CHỈNH

	
	□
	
	
	
	
	
	

	
	□
	
	
	
	
	
	

	
	□
	
	
	
	
	
	

	
	□
	
	
	
	
	
	

	
	□
	
	
	
	
	
	

	
	□
	
	
	
	
	
	

	
	□
	
	
	
	
	
	

	
	□
	
	
	
	
	
	

	TÊN NGƯỜI GIÁM SÁT:
	NGƯỜI GIÁM SÁT KÝ TÊN:              NGÀY:



II. ĐỐI VỚI THIẾT BỊ SOI CHIẾU CƠ THỂ (BODY SCANNER)
1. Người khai thác thiết bị phải tiến hành khảo sát vị trí trước khi lắp đặt thiết bị soi chiếu cơ thể (body scanner), chỉ lắp đặt ở vị trí không có các nguồn từ trường gây nhiễu loạn ảnh hưởng đến độ nhạy của thiết bị. Sau khi lắp đặt mới hoặc lắp đặt lại một body scanner, người khai thác phải tiến hành theo dõi kiểm tra trong 01 (một) tuần đưa vào hoạt động, ghi lại kết quả, lưu giữ trong 01 (một) năm và xuất trình khi được Cục Quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu.
2. Mỗi cảng hàng không có khai thác thiết bị soi chiếu cơ thể phải có ít nhất một bộ hiệu chuẩn thiết bị (calibration) và Phải có ít nhất một bộ kiểm tra thiết bị (OTK- Operation Test Kit hoặc Sample Test) của nhà cung cấp. Sau khi thiết bị soi chiếu cơ thể được lắp đặt xong, và mỗi tháng một lần nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng bộ kiểm tra để xác minh khả năng phát hiện của máy.
3. Trong thời gian 01(một) tuần đưa vào hoạt động, trường hợp tỉ lệ hành khách bị báo động sai quá cao không thể chấp nhận được phải thông báo cho bộ phận kỹ thuật để xử lý. Lập biên bản, lưu giữ trong 01 (một) năm và xuất trình khi được Cục Quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu.
4. Chỉ huy Đội trực ca công tác hoặc cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không được phân công chịu trách nhiệm kiểm tra thiết bị soi chiếu cơ thể khi đưa vào sử dụng lại sau một thời gian không sử dụng. Trường hợp thiết bị hoạt động liên tục (không tắt nguồn) thì phải được kiểm tra ít nhất 01 lần mỗi ngày trước khi sử dụng để kiểm tra hành khách của ca làm việc đầu tiên trong ngày. Quy trình kiểm tra thực hiện theo hướng dẫn phù hợp từng loại thiết bị cụ thể.
a) Người kiểm tra phải cởi bỏ áo khoác ngoài, bỏ hết đồ vật kim loại và phi kim trong người ra ngoài. Sử dụng điện thoại di động hoặc tấm nhựa, tấm bìa các-tông… có kích thước cỡ bàn tay làm vật kiểm tra. Tiến hành kiểm tra tối thiểu 04 lần theo cách thức sau:
- Đặt vật kiểm tra vào túi áo trước ngực;
- Đặt vật kiểm tra vào túi quần sau;
- Đặt vật kiểm tra vào túi quần trước ngang đùi;
- Đặt vật kiểm tra vào giữa ngang thắt lưng.
b) Thực hiện đúng tư thế theo yêu cầu của nhà sản xuất khi tiến hành kiểm tra. Kiểm tra phải báo động ít nhất 03 trong 04 lần kiểm tra, hiển thị cảnh báo lên màn hình OP (Operation Panel). Nếu khả năng phát hiện không thỏa đáng phải tiến kiểm tra lại. Nếu vẫn không đáp ứng được yêu cầu phải ngưng sử dụng cổng kiểm tra và thông báo cho bộ phận kỹ thuật để sửa chữa;
c) Ghi nhận kết quả kiểm tra hàng ngày vào vào bảng kết quả kiểm tra quy định tại mục 6, lưu giữ và xuất trình khi được Cục Quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu.
5. Mỗi tuần một lần hoặc sau khi thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa phải sử dụng bộ kiểm tra kiểm tra để xác minh khả năng phát hiện của máy. Ghi nhận kết quả vào bảng kiểm tra quy định tại mục 7, lưu giữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ và xuất trình khi được Cục Quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu.
6. Bảng ghi kết quả kiểm tra thiết bị soi chiếu cơ thể hàng ngày (Log sheet).
(Kết quả kiểm tra: đạt yêu cầu đánh dấu √ không đạt yêu cầu đánh dấu X)
Đơn vị: ...................................................................
Thời gian kiểm tra: ……giờ …… phút…… ngày…… tháng…… năm……
Loại máy:
Số máy (xêri):
Vị trí của máy:
Ghi nhận kết quả theo bảng dưới đây:
	Lần kiểm tra
	Cách thức kiểm tra
	Kết quả kiểm tra
  √ = ĐẠT
  X = KHÔNG ĐẠT

	1
	Đặt vật kiểm tra vào túi áo trước ngực
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	2
	Đặt vật kiểm tra vào túi quần sau
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	3
	Đặt vật kiểm tra vào túi quần trước ngang đùi
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	4
	Đặt vật kiểm tra vào giữa ngang thắt lưng
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	Họ và tên người kiểm tra:…....
	Ký tên:……….


7. Bảng ghi kết quả kiểm tra thiết bị soi chiếu cơ thể hàng tuần (Log sheet).
(Kết quả kiểm tra: đạt yêu cầu đánh dấu √ không đạt yêu cầu đánh dấu X)
Đơn vị:...................................................................
Thời gian kiểm tra: ……giờ …… phút…… ngày…… tháng…… năm……
Loại máy:
Số máy (xêri):
Vị trí của máy:
Ghi nhận kết quả theo bảng thể hiện dưới đây:
	Sử dụng bộ OTK hoặc Sample Test để xác minh khả năng phát hiện của máy.
	Kết quả kiểm tra

	
	√ = ĐẠT: ……
X = KHÔNG ĐẠT: ……


	Họ và tên người kiểm tra:…....
	Ký tên:……….
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