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PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành/nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ Trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ được quy định theo tỷ lệ (%) của lao động trực tiếp

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị. 

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp, chi phí bảo trì và sửa chữa.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, phòng thực hành, sân trường, thư viện)

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, phòng thực hành, sân trường, thư viện) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhưng chưa bao gồm các trang thiết bị phục vụ cho phòng học.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ trung cấp
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành/nghề nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 1665 giờ bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.
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Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
	STT
	Nội dung
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	I
	Định mức lao động trực tiếp
	81,76
	 

	1
	Định mức lao động lý thuyết
	11,37
	 

	2
	Định mức lao động thực hành
	70,39
	 

	II
	Định mức lao động gián tiếp
	12,26
	 


II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Định mức
sử dụng thiết bị
 (giờ)

	A
	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT

	1
	Tivi
	Màn hình ≥55 inch
	18,97

	2
	Máy vi tính
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng
	18,97

	B
	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH

	1
	Ẩm kế
	Khoảng đo độ ẩm: 5~99%
	6,67

	2
	Ampe kìm
	0-200A
	29,17

	3
	Áp kế chất lỏng
	Dải đo: 0-35, 0-50, 0-100 mmCE
	6,67

	4
	Áp kế đàn hồi
	Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	6,67

	5
	Bàn hàn đa năng
	Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao.
	13,33

	6
	Bàn nguội 
	Bàn nguội loại thông dụng cho nghề điện có kèm êto song hành 225mm.
	13,33

	7
	Bàn thực hành điện tử công suất
	Bộ khung gá: hai thanh đứng bằng sắt sơn tĩnh điện, các thanh ngang bằng nhôm định hình 20x40mm
Mỗi bộ bao gồm:
Bộ chỉnh lưu 1 pha
Bộ chỉnh lưu 3 pha
Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha
Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha
Bộ biến đổi điện áp một chiều
Bộ nghịch lưu áp 1 pha
Bộ nghịch lưu dòng điện
Bộ biến tần gián tiếp
Bộ biến tần trực tiếp
Bộ nguồn 1 chiều
±5V; ±12V; ±24V
Bộ nguồn xoay chiều 1 pha
U = 220V
Bộ nguồn xoay chiều 3 pha
U = 380V
	10,00

	8
	Bàn, ghế, dụng cụ vẽ kỹ thuật 
	Bản vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 ~ 45 độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. Thước, compa, bút, dưỡng …. các loại.
	6,67

	9
	Bảng mạch thí nghiệm về các mạch khuếch đại dùng tranzito
	Khối mạch hạn chế (attenuator)
Khối mạch Emiter/ Bazer chung
Khối mạch Colector chung
Khối mạch ổn định thiên áp
Khối mạch ghép biến áp/ RC
Khối mạch ghép trực tiếp
	10,00

	10
	Bảng mạch thí nghiệm về các thiết bị bán dẫn
	Chỉnh lưu toàn sóng với lọc nguồn cung cấp
Khối mạch điều chỉnh điện áp dùng Diode Zener
Khối mạch tạo dạng sóng dùng Diode
Khối mạch nhân đôi điện áp
Khối mạch lớp tiếp xúc Transistor
Khối định thiên DC cho Transistor NPN
Khối đường tải và HSKĐ của Transistor
	10,00

	11
	Bảng mạch thí nghiệm về thyristor và các mạch điều khiển công suất (91011-20)
	Driver (bộ điều khiển)
Bộ chỉnh lưu Silic điều khiển được
Điều khiển công suất xoay chiều dùng Triac
Cổng một chiều của SCR trong chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng
Cổng xoay chiều của SCR và UJT trong chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng/ Motor
	10,00

	12
	Bảng mạch thí nghiệm về transistor công suất và thyristor GTO
	Khối điều khiển
 Mạch cấp tải
 MOSFET
 IGBT
 IGBT cực nhanh
 Transistor lưỡng cực
 Transistor Dalington
 Thyristor GTO
	10,00

	13
	Bình bay hơi làm lạnh nước và các dung dịch lỏng
	Bình bay sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm 10Hp-20Hp 
Điện áp: 380V
	23,33

	14
	Bình ngưng ống trùm nằm ngang (giải nhiệt bằng nước)
	Bình ngưng sử dụng cho hệ thống lạnh công nghiệp công suất máy nén: 10Hp-20Hp
Điện áp: 380V
	23,33

	15
	Bộ đồ nghề cơ khí
	Búa nguội thép cacbon (2 -5) kg. Búa cao su có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn. Máy khoan cầm tay, P ≥ 350 W. Thước lá loại thông dụng trên thị trường, chiều dài tối đa 1000mm. Êke 90˚, êke 120˚, loại thông dụng trên thị trường. Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc. Mũi vạch, đảm bảo độ cứng đầu vạch. Cưa sắt, loại thông dụng trên thị trường. Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng (Đáp ứng tối thiểu theo TCVN): Bộ clê. Bộ mỏ lết. Bộ khẩu. Bộ vam cặp 3 chấu. Dùi đồng.
	109,17

	16
	Bộ đồ nghề điện
	Kìm cắt dây theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000V. Kìm tuốt dây theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000V. Kìm mỏ nhọn theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000V. Kìm điện theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000 V. Kìm ép cos theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCĐ ≥ 1000V. Bút thử điện U ≤ 500 V. Đồng hồ mêga ôm kế loại thông dụng. Đồng hồ am pe kìm loại thông dụng. Đồng hồ vạn năng loại thông dụng. Mỏ hàn sợi đốt U = 220VAC, P ≥ 60W
	167,50

	17
	Bộ đồ nghề điện lạnh 
	Bộ uốn ống đồng. Thước dây, 5m. Thước thuỷ, 50cm. Bộ lục giác. Mỏ lết. Bộ loe ống. Dũa mịn bản dẹp. Búa cao su.
	127,50

	18
	Bộ đồng hồ nạp gas
	Đồng hồ áp thấp: 76 cmHg-17.5 kgf/cm2. Đồng hồ cao áp: 0-35kgf/cm2
	116,67

	19
	Bộ dụng cụ điện tử
	Kiềm cắt
Kiềm điện đa năng (kiềm chữ A)
Kiềm mỏ nhọn
Đồng hồ đo VOM kim
Đồng hồ đo VOM điện tử
Mỏ hàn có chức năng điều chỉnh nhiệt độ
Nhíp
	10,00

	20
	Bộ dụng cụ hàn cắt bằng gas, oxy
	Bình oxy, bình gas, mỏ cắt và bép cắt, xe đẩy, dây dẫn khí, van ngăn lửa tạt lại bình oxy, van ngăn lửa tạt lại bình gas, đồng hồ oxy, đồng hồ gas, dụng cụ đánh lửa. (Loại thông dụng trên thị trường)
	13,33

	21
	Bộ hàn gas - oxy
	Loại thông dụng trên thị trường
	60,83

	22
	Bộ mẫu vật liệu điện lạnh
	Bao gồm các mẫu vật liệu cách nhiệt thể rắn và lỏng, vật liệu hút ẩm phù hợp theo TCVN
	1,33

	23
	Bộ nguồn một chiều 
	Điện áp vào 220V
Điện áp ra DC ±5V/5A và ±12V/5A
Điện áp ra DC điều chỉnh từ 0 đến 12V
	16,67

	24
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều
	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 2 bộ Mô đun nguồn cung cấp: Uv=220VAC, Iđm=5A, Ura=6-24VDC, 2 bộ Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số): Khoảng đo ≤ 50MΩ; Độ phân giải ≤100µΩ; Điện áp U=220VAC, 2 chiếc Ampemet DC: I ≤ 1A, 2 chiếc Vonmet DC: U ≥ 5V. 2 chiếc Vonmet AC: U ≤380 V, 2 bộ Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung: Uđm= 6-24VDC, Pđm≤ 100W.
	2,22

	25
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều
	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 2 bộ Mô đun nguồn cung cấp: Uv=220VAC, Iđm=10A, Ura= 90-220VAC, 2 bộ Đồng hồ cos (Chỉ thị kim hoặc số): Uđm≥220V, 2 chiếc Ampemet AC: I ≥ 5A, 2 chiếc Vonmet AC: U ≥ 380 V, 2 bộ Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C: Uđm= 90-220VAC, Pđm≤ 1000W
(Chỉ thị kim hoặc số)
	2,22

	26
	Bộ thực hành điện tử cơ bản
	Mô đun nguồn điều chỉnh điện áp: Từ 0 đến ± 15V/1A
Mô đun nguồn cố định: ±5V/5A, ±12V/5A
Mô đun phát xung sóng sin, sóng tam giác, song vuông
Mô đun công tắc
Mô đun đèn báo bằng led đơn
Mô đun đèn báo bằng led 7 đoạn
Mô đun biến trở 
Mô đun cắm linh kiện điện tử
Bộ dây cắm bắp chuối 2mm
	10,00

	27
	Bộ thực hành mạch điện 1 chiều
	Nguồn điện DC: ± 5V; ± 12V; ± 24V; dòng 10A
Nguồn điện DC: Điều chỉnh được điện áp từ 0 ÷ 24VDC/5A 
Nguồn dòng DC, điều chỉnh được dòng điện 0 ÷ 5A
Module thiết bị đo điện áp.
Module thiết bị đo dòng điện.
Module thiết bị đo công suất.
Module các loại công tắc.
Module các loại tải.
Bộ dây nối, giắc cắm
Bàn và khung đỡ thiết bị
	16,67

	28
	Bộ thực hành mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha
	Module nguồn điện AC 1 pha điều chỉnh được điện áp.
Module nguồn điện AC 3 pha điều chỉnh được điện áp.
Module thiết bị đo điện áp.
Module thiết bị đo dòng điện.
Module thiết bị đo các loại công suất.
Module các loại công tắc.
Module các loại tải.
Bộ dây nối, giắc cắm
	16,67

	29
	Bộ trang bị cứu thương
	Tủ kính: Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. Các dụng cụ sơ cứu. Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân. Cáng cứu thương: Theo TCVN về thiết bị y tế. 
	3,33

	30
	Bộ tuốc nơ vít
	Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 6,5 x 210mm
Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 8 x 295mm
Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,6 x 10 x 320mm
Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 1 x 86mm
Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 2 x 185mm
Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 3 x 235mm
Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 4 x 310mm
Bút thử điện
	40,00

	31
	Búa nguội
	Khối lượng max 5kg
	13,33

	32
	Cabin hàn
	Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ sử lý khói hàn.
	13,33

	33
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết.
	Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén: 1/10Hp÷3/4Hp
 Điện áp: 220V÷240V
	23,33

	34
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết
	Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén: 1/10Hp÷3/4Hp
 Điện áp: 220V÷240V
	23,33

	35
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 
	Dàn ngưng sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén 1Hp÷2Hp, Điện áp: 220V
	23,33

	36
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên 
	Dàn ngưng sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén:
 1/10Hp÷3/4Hp, Điện áp: 220V÷240V
	23,33

	37
	Dao động ký 2 tia
	Băng thông: 30Mhz
Độ nhạy: 1mV ～ 5V/div.
Điện áp: 220VAC, 50Hz
Số kênh: 2
	10,00

	38
	Động cơ điện KĐB 3 pha 
	P = 2Hp - 5Hp, 2p = 4; U = 380/220V-Y/D
	20,00

	39
	Động cơ điện 1 pha, dùng tụ thường trực
	Điện áp 220V
Tần số: 50Hz.
Công suất 1/2Hp
Tốc độ 1450 vòng/phút
	16,67

	40
	Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng cuộn phụ
	Điện áp 220V.
Tần số: 50Hz.
Công suất 1/2Hp
Tốc độ 1450 vòng/phút
	16,67

	41
	Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng tụ điện
	Điện áp 220V.
Tần số: 50Hz.
Công suất 1/2Hp
Tốc độ 1450 vòng/phút
	16,67

	42
	Động cơ điện 3 pha
	Điện áp 220/380V
Tần số: 50Hz.
Công suất 1/2Hp
Tốc độ 1450 vòng/phút
	16,67

	43
	Động cơ điện KĐB 1 pha
	P = 1Hp - 4Hp, 2p = 4, U = 220V
	20,00

	44
	Dụng cụ vẽ kỹ thuật
	Thước, com pa, bút chì (loại thông dụng tại thời điểm mua sắm)
	6,67

	45
	Hệ thống hút khói hàn
	Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút 1 ÷ 2 m3/s. Đảm bảo không có khói hàn trong xưởng.
	13,33

	46
	Khoan điện cầm tay
	Điện áp 220V/50Hz.
Công suất tối thiểu 800W
	16,67

	47
	Lõi thép máy biến áp 
	Công suất từ 1 kVA ≤ S ≤10 kVA.  
	20,00

	48
	Mẫu vật liệu điện từ
	Bao gồm các loại dây dẫn, cáp điện, dây điện từ, vật liệu cách điện thông dụng tại thời điểm mua sắm và chuẩn theo TCVN
	1,33

	49
	Máy bắn tập MPT03
	Chuyên dụng giảng dạy
	1,33

	50
	Tivi
	Màn hình ≥55in
	13,56

	51
	Máy điều hoà cửa sổ 
	Công suất: ≤ 18000 BTU/h
	37,50

	52
	Máy điều hoà đặt sàn
	Công suất: ≤ 18000 BTU/h
	37,50

	53
	Máy điều hòa không khí hai cụm (âm trần)
	Công suất: ≤ 24000 BTU/h
	37,50

	54
	Máy điều hòa không khí hai cụm (áp trần)
	Công suất: ≤ 24000 BTU/h
	37,50

	55
	Máy điều hòa không khí hai cụm (dấu trần)
	Công suất: ≤ 24000 BTU/h
	37,50

	56
	Máy điều hòa không khí hai cụm (treo tường)
	Công suất: ≤ 18000 BTU/h
	37,50

	57
	Máy điều hòa không khí hai cụm Inverter (treo tường)
	Công nghệ Inverter, công suất: ≤ 18000 BTU/h
	37,50

	58
	Máy đo độ ồn
	Dải đo: 30 -130dB. Dải tần số: 31.5Hz – 8KHz. Chính xác: ±1.5dB; độ phân giải: 0.1dB.
	6,67

	59
	Máy đo lưu lượng
	Kích thước đường ống: tối thiểu 6.3mm
	6,67

	60
	Máy đo tốc độ gió
	Thang đo: 0-20 m/s; -20 đến 70°C. Độ chính xác: +/- (0.03 m/s + 5 % của kết quả đo)
	6,67

	61
	Máy hàn hồ quang điện
	Điện áp nguồn vào 220/380V. Dòng hàn ≥ 50A
	42,50

	62
	Máy hút chân không  
	Công suất: 0.5kW, 220V
	113,33

	63
	Máy khoan bàn 
	Công suất khoảng 1-3kW. Số cấp độ trục chính nhiều cấp.
	13,33

	64
	Máy khoan bê tông
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	37,50

	65
	Máy khoan pin tay 
	Điện áp: 450W
	84,17

	66
	Máy mài hai đá 
	Đường kính đá mài cỡ 100-200mm, Uđm = 220VAC, Pđm ≥ 1Hp.
	36,67

	67
	Máy nén khí
	Công suất 1kW, 220V
	29,17

	68
	Máy nén khí có bình chứa 
	Công suất 1kW, 220V
	23,33

	69
	Máy nén píttông hở
	Công suất: 10Hp-20Hp; U= 380V
	23,33

	70
	Máy nén píttông kín
	Công suất: 1/10Hp÷1Hp
Điện áp: 220V÷240V
Công suất: 1/10Hp÷1Hp
Điện áp: 220V÷240V
	23,33

	71
	Máy nén píttông nửa kín
	Công suất:
3Hp÷10Hp
Điện áp: 380V
	23,33

	72
	Máy nén rôto lăn
	Công suất: 
1Hp, 1.5Hp, 2 Hp
Điện áp: 220V
	23,33

	73
	Máy nén trục vít
	Công suất: 10Hp-20Hp. U= 380V 
	23,33

	74
	Máy nén xoắn ốc
	Công suất: 5Hp÷10Hp, điện áp: 380V
	23,33

	75
	Máy quấn dây
	Loại quay tay, tỉ số vòng quay 1/4, có bộ đếm 4 hàng số.
	20,00

	76
	Máy test IC
	Điện áp nguồn 9VDC, 500mA Kiểu IC: TTL 74/54, CMOS 40/45
	10,00

	77
	Máy thu hồi gas
	Thu hồi được các dòng CFC, HCFC, HFC bao gồm R410A, R12, R22, R134A, R407C, R410A, R500, R502, R404, R507 và các dòng môi chất lạnh Class III, IV and V
	61,67

	78
	Máy vi tính
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo
	15,78

	79
	Mô hình cắt bổ động cơ điện
	Động cơ điện KĐB 1 pha, công suất 1Hp ÷2Hp, cắt bổ ¼ stato. Động cơ điện KĐB 3 pha, công suất 3Hp ÷5Hp, cắt bổ ¼ stato
	20,00

	80
	Mô hình cắt bổ máy nén
	Máy nén pittông kín, công suất 1/8Hp ÷ 1Hp, cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong. Máy nén nửa kín, công suất 1/8Hp ÷ 1Hp, cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong. Máy nén pittông hở, công suất 5Hp, cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong.
	26,67

	81
	Mô hình dàn trải hệ thống lạnh
	Máy nén kín, công suất máy nén từ 1/6Hp ÷ 1Hp. Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió, hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2°K. Phin lọc đẩu vào, ra 5/8in÷1/2in. Ống mao đường kính ống D=1.5mm÷2mm. Dàn lạnh có cánh trao đổi nhiệt, hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2°K gas R22, nhiệ đô âm sâu t > 0°C. Van tiết lưu nhiệt, năng suất lạnh từ 0,5kW÷10kW. Van tiết lưu tay ngỏ vào, ngỏ ra 5/8in÷1/2in. Van tiết lưu tay ngỏ vào, ngỏ ra 5/8in÷1/2in. Van tiết lưu điện từ AC (U= 220V÷240V) ngỏ vào, ngỏ ra 5/8in÷1/2in. Cầu chì 1 pha I ≥ 5A, U = 220V. Nút nhấn On-Off I ≥ 5A, U = 220V. Bộ điều chỉnh nhiệt độ, khoảng nhiệt độ t= (-20 ÷ +20) °C. Rơle trung gian (AC, DC) AC/DC, 220/12V÷24V. Rơle thời gian (AC, DC) U= 220VAC/ U=12V÷24VDC. Rơle áp suất cao, áp suất -1 ÷ 35Bar. Môi chất R22, R410A, R134A. Rơle áp suất dầu, áp suất -1 ÷ 35Bar.  Môi chất R22, R410A, R134A. Đèn báo nguồn AC U= 220V ÷240V. Chuông báo sự cố AC U= 220V ÷240V.
	33,33

	82
	Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp 
	Máy nén pittông kín, công suất máy nén 1/10 Hp ÷ 1/4 Hp. Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tư nhiên. Phin sấy lọc đầu vào, ra 1/4in. Ống mao đường kính ống D=0,3mm÷0,5mm. Dàn lạnh trao đổi nhiệt bằng quạt, hệ số truyền nhiệt 11,6÷14W/m2°K.  Bóng đèn U = 220V, P = 10W. Quạt dàn lạnh U = 220V, P = 35W.  Điện trở xả đá U = 220V, 
P = 130W÷225W. Cảm biến nhiệt dương U = 20V, ngắt t = 70°C. Cảm biến nhiệt âm U = 220V, đóng t= -7°C. Bộ hẹn giờ xả đá U = 220V, 4 chân 1, 2, 3, 4. Công tắc cửa tủ U = 220V. Bộ điều chỉnh nhiệt độ, khoảng nhiệt độ t= (-20 ÷ +20) °C. Rơle khởi động PTC U = 220V. Rơle nhiệt bảo vệ U = 220V, 1/10 Hp ÷ 1/4 Hp
	29,17

	83
	Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp 
	Máy nén pittông kín, công suất máy nén 1/10 Hp ÷ 1/4 Hp. Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tư nhiên, hệ số truyền nhiệt 6÷7W/m2°K. Phin sấy lọc đầu vào, ra 1/4in. Ống mao đường kính ống D=0,3mm÷0,5mm. Dàn lạnh trao đổi nhiệt tự nhiên, hệ số truyền nhiệt 3÷5W/m2°K. Bóng đèn U = 220V, P = 10W. Bộ điều chỉnh nhiệt độ, khoảng nhiệt độ t= (-20 ÷ +20) °C. Rơle khởi động PTC U = 220V. Rơle nhiệt bảo vệ U = 220V, 1/10 Hp ÷ 1/4 Hp. 
	29,17

	84
	Mô hình kho lạnh
	Tiêu chuẩn VN
	17,50

	85
	Mô hình máy đá cây
	Tiêu chuẩn VN
	17,50

	86
	Mô hình máy điều hoà không khí hai cụm.
	Máy nén rôto lăn, công suất: 1Hp ÷2Hp. Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió, hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2 °K. Phin lọc đầu vào, ra 5/8in÷1/2in. Ống mao đường kính ống D=1.5mm÷2mm. Van đảo chiều gas U = 220V đường ống vào, ra 1/4 in÷1/2in. Dàn lạnh có cánh trao đổi nhiệt bằng quạt li tâm, hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2°K gas R22, nhiệt đô âm sâu t >0°C. Quạt li tâm U = 220V, 1 tốc độ. Quạt hướng trục U = 12V, 3 tốc độ. Bo mạch điều khiển U = 220VAC, U = 12VDC÷24VDC.
	37,50

	87
	Mô hình máy điều hoà không khí một cụm.
	Máy nén rôto lăn, công suất: 1Hp ÷2Hp. Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió, hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m2°K. Phin lọc đầu vào, ra 5/8in÷1/2in. Ống mao đường kính ống D=1.5mm÷2mm. Van đảo chiều gas U = 220V đường ống vào, ra   1/4 in÷1/2in. Dàn lạnh có cánh trao đổi nhiệt, hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m2°K gas R22, nhiệt đô âm sâu t > 0°C. Quạt li tâm U = 220V, 1 tốc độ. Quạt hướng trục U = 12V, 3 tốc độ. Công tắc vận hành U = 220V.
	37,50

	88
	Mô hình thí nghiệm điều không khí trung tâm (Water Chiller)
	Mô hình hoạt động được, công suất ≤3Hp
	15,00

	89
	Mô hình thí nghiệm điều không khí âm trần
	Mô hình hoạt động được, công suất ≤3Hp
	15,00

	90
	Mô hình thí nghiệm điều không khí đặt sàn
	Mô hình hoạt động được, công suất ≤3Hp
	15,00

	91
	Mô hình thí nghiệm điều không khí dấu trần
	Mô hình hoạt động được, công suất ≤3Hp
	15,00

	92
	Mô hình thí nghiệm điều không khí trung tâm làm lạnh không khí
	Mô hình hoạt động được, công suất ≤3Hp
	15,00

	93
	Mô hình thí nghiệm điều không khí trung tâm VRV
	Mô hình hoạt động được, công suất ≤3Hp
	15,00

	94
	Mô hình thí nghiệm hệ thông hãng nước đá cây
	Mô hình hoạt động được, công suất ≤3Hp
	15,00

	95
	Mô hình thí nghiệm hệ thống kho lạnh
	Mô hình hoạt động được, công suất ≤3Hp
	15,00

	96
	Mô hình thí nghiệm hệ thông lạnh 2 cấp
	Mô hình hoạt động được, công suất ≤3Hp
	10,00

	97
	Mô hình thực hành đo lường
	03 Mô đun đào tạo đồng hồ đo dòng điện xoay chiều
01 Mô đun đào tạo đồng hồ đo điện áp xoay chiều
01 Mô đun đào tạo đồng hồ đo dòng điện một chiều
01 Mô đun đào tạo đồng hồ đo điện áp một chiều
01 Mô đun đào tạo đồng hồ đo đa năng
01 Mô đun đào tạo biến dòng
01 Mô đun nguồn xoay chiều
01 Mô đun cầu chỉnh lưu 1 pha
01 Mô đun đào tạo tải điện trở ba pha
01 Mô đun đào tạo tải điện cảm
01 Mô đun đào tạo tải điện dung
01 Mô đun đào tạo công tơ một pha
01 Mô đun đào tạo công tơ ba pha
01 Bộ phụ kiện
	10,00

	98
	Mô hình thực tập trang bị điện
	Khung đỡ các mô đun: Module nút nhấn. Module nguồn 220/380VAC có bảo vệ chống giật và ngắn mạch. Module Khởi động từ. Module rơ le nhiệt. Module rơ le thời gian. Module rơ le trung gian. Module cảm biến quang. Module công tắc hành trình. Module rơ le bảo vệ quá dòng. Module rơ le bảo vệ quá áp và thấp áp. Module cuộn kháng
Module máy biến áp tự ngẫu. Bộ dây cắm bắc chuối 4mm
	16,67

	99
	Mô hình tủ cấp đông (1 cấp, 2 cấp)
	Công suất 3kW, 380V
	17,50

	100
	Một số chi tiết cơ khí 
	Các chi tiết cơ khí đơn giản như: Các khối hình trụ, trụ bậc…
	6,67

	101
	Nhiệt kế cặp nhiệt
	Phạm vi nhiệt độ từ -30°C ÷ 100°C
	59,17

	102
	Nhiệt kế điện trở
	Phạm vi nhiệt độ từ (-40 ÷ 420) °C
	6,67

	103
	Nhiệt kế kiểu áp kế
	Phạm vi nhiệt độ từ (-60 ÷ 650) °C
	6,67

	104
	Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi
	Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	6,67

	105
	Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh
	Phần mềm mô phỏng được các hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp…
	3,33

	106
	Pitô
	Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	6,67

	107
	Súng bắn nhiệt độ
	Khoảng cách bắn tối thiểu 5m. Khoảng nhiệt độ từ -50 =>300°C. Độ chính xác: ±2%
	6,67

	108
	Súng Tiểu liên AK
	Cấp 5
	24,00

	109
	Súng Trường CKC
	Cấp 5
	24,00

	110
	Thang chữ A
	Độ dài: ≤ 2m
	30,00

	110
	Thiết bị bảo hộ lao động
	Ủng cao su, găng tay cao su, thảm cao su, ghế cách điện. sào cách điện: Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện UCĐ ≤ 1000V. Dây an toàn: Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện. Mũ bảo hộ, kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ: Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động.
	3,33

	112
	Thiết bị dò gas
	Mỗi bộ gồm: Máy dò môi chất lạnh điện từ, máy dò môi chất lạnh siêu âm, đèn dò halogen.
	15,00

	113
	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp
	Dung tích 120-250 lít.
	29,17

	114
	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp
	 Dung tích 100-180 lít.
	29,17

	115
	Tủ lạnh thương nghiệp
	Dung tích tủ từ 350 ÷ 500 lít
	29,17

	116
	Van tiết lưu điện tử
	Phạm vi nhiệt độ từ -60°C÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0.5kW÷10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)
	23,33

	117
	Van tiết lưu nhiệt
	Phạm vi nhiệt độ từ -60°C÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0.5kW÷10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)
	23,33

	118
	Van tiết lưu tay
	Phạm vi nhiệt độ từ -60°C÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0.5kW÷10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)
	23,33


III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Tiêu hao

	1
	Băng cuốn
	kg
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	1,00

	2
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	4,00

	3
	Băng keo cách điện
	Cuộn
	Nano 
	3,33

	4
	Băng keo giấy 
	Cuộn
	Bề rộng 20mm
	0,33

	5
	Bảng táp lô điện nhựa
	Cái
	Kích thước 15x20 cm
	0,67

	6
	Bảng táp lô điện nhựa
	Cái
	Kích thước 20x30 cm
	0,67

	7
	Băng vết thương
	Cái
	Tiêu chuẩn sản xuất
	0,50

	8
	Bảo ôn tấm
	m2
	Dày: 10mm
	0,50

	9
	Biến trở 
	Con
	Giá trị điện trở: 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 120kΩ, 500kΩ, 1MΩ
	12,22

	10
	Bóng chuyền
	Quả
	Tiêu chuẩn sản xuất
	0,50

	11
	Bút vẽ mạch in 
	Cây
	Mực có chứa kim loại đồng, bạc, nickel, dẫn điện tốt, dung tích: 6ml
	1,00

	12
	Cầu chì nổi nhựa 10A
	Cái
	Dòng tác động 10A, điện áp 250V
	0,33

	13
	Cầu đấu dây điện
	Cây
	Kích thước 90 x 30 x 17mm
Dòng điện 25A, 12P
	0,33

	14
	Chất trợ hàn
	kg
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	0,58

	15
	Đá cắt 
	Viên
	Đường kính 500(mm)
	0,56

	16
	Đá mài 
	Viên
	Đường kính 125(mm)
	0,56

	17
	Dầu bôi trơn
	Lít
	Sử dụng R134A, R22, R410A
	1,00

	18
	Đầu cos kim tròn phủ nhựa 
	Bịch
	Tiết diện dây sử dụng: 1.0 -2.5mm2
	0,67

	19
	Đầu cốt chẻ Y bọc nhựa 
	Bịch
	Tiết diện dây sử dụng: 0.5-4mm2
	0,33

	20
	Dây đai
	Cuộn
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	0,28

	21
	Dây điện đôi
	m
	Dây đôi mềm: 2 x 1.5 mm2
	17,78

	22
	Dây điện đơn
	m
	Dây đơn: 1.5 mm2
	27,78

	23
	Dây điện từ (đồng)
	kg
	Đường kính 0.9
	0,39

	24
	Dây điện từ (đồng) 
	kg
	Đường kính 0.6
	0,27

	25
	Dây điện từ (đồng) 
	kg
	Đường kính 0.7
	0,27

	26
	Dây điện từ (đồng) 
	kg
	Đường kính 0.8
	0,27

	27
	Dây điện từ (đồng) 
	kg
	Đường kính 0.2
	0,27

	28
	Dây điện từ (đồng) 
	kg
	Đường kính 0.4
	0,27

	29
	Dây rút nhựa 
	Bịch
	Kích thước: 2 x 50mm, loại bịch 100 sợi
	1,33

	30
	Diac DB4
	Con
	Điện áp ngưỡng dẫn: > 32V. Dòng điện tối da: 2A
	2,00

	31
	Điện trở 
	Con
	Giá trị điện trở từ 1Ω-1MΩ
Công suất: 1/2W
	12,22

	33
	Đinh móc dây điện  
	Bịch
	Loại bịch 10 cái
	0,67

	33
	Đinh vít gỗ 
	kg
	Loại đinh vít chiều 10, 20, 30, 40mm
	0,03

	34
	Diode 
	Con
	1N4001, 1N4007: Điện áp hoạt động: 50 - 1000V, dòng hoạt động: 1A
	4,00

	35
	Diode zener 
	Con
	Điện áp ngỏ ra 12V. Công suất 5W, 2W
	4,00

	36
	Domino 3 chân thẳng
	Con
	Số tiếp điểm: 3; Khoảng cách chân: 5mm. Dòng điện 10A
	2,00

	37
	ELCB 1 pha (chống giật)
	Cái
	Dòng điện ≥ 16A
Dòng rò 30mA
	0,17

	38
	ELCB 3 pha (chống giật)
	Cái
	Dòng điện ≥ 25A
Dòng rò 30mA
	0,17

	29
	Găng tay lao động
	Cặp
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	1,11

	40
	Gas hàn gió đá
	Bình
	Bình lớn
	0,17

	41
	Gas R134A
	kg
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	1,00

	42
	Gas R22
	kg
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	1,72

	43
	Gas R410A
	kg
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	1,00

	44
	Giấy cách điện
	m
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	0,83

	45
	Giẻ lau
	kg
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	0,72

	46
	Hóa chất ăn mòn mạch in
	kg
	Loại bộ sắt FeCl3
	0,06

	47
	Hộp đấu dây điện 
	Cái
	1, 3, 4 ngã, đường kính hộp nối dây 32mm 
	0,17

	48
	IC 7400
	Con
	IC cổng NAND 4 ngỏ ra, điện áp nguồn: Từ 4.75 – 5.25 V
	1,00

	49
	IC 74148
	Con
	IC mã hóa: Từ 8 sang 3, điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V
	1,00

	50
	IC 74LS190
	Con
	IC đếm nhị phân đồng bộ thuận. Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V
	2,00

	51
	IC 74LS42
	Con
	IC giải mã: Từ 1 đến 10. Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V
	1,00

	52
	IC 74LS45
	Con
	IC giải mã BCD sang thập phân. Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V
	1,00

	53
	IC 74LS47
	Con
	IC giải mã BCD sang LED 7 đoạn Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V
	2,00

	54
	IC ổn áp 7805
	Con
	Điện áp đầu vào tối đa là: 35VDC. Điện áp đầu ra: 5VDC. Dòng điện đầu ra: 1,5A
	4,00

	55
	IC555 (LM555, NE555, NE7555)
	Con
	Điện áp nguồn: Từ 4,5V đến 16V. Dòng tiêu thụ: 6mA - 15mA
	8,00

	56
	IC ổn áp 7805
	Con
	Điện áp đầu vào tối đa là: 35VDC. Điện áp đầu ra: 5VDC. Dòng điện đầu ra: 1.5A
	4,00

	57
	IC555 (LM555, NE555, NE7555)
	Con
	Điện áp nguồn: Từ 4.5 V đến 16V. Dòng tiêu thụ: 6mA - 15mA
	8,00

	58
	Khí axetylen
	kg
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	1,11

	59
	Khí butan
	kg
	Khối lượng: 13kg/bình
	1,44

	60
	Khí nitơ
	kg
	Áp suất: ≥ 35bar
	4,89

	61
	Khí oxy
	kg
	Áp suất: ≥ 35bar
	5,56

	62
	Lưới bóng chuyền
	Cái
	Tiêu chuẩn sản xuất
	0,06

	63
	Nẹp vuông
	Cây
	Kích thước ngang 2,5cm, dài 1,6m
	0,67

	64
	Nhựa thông
	kg
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	0,02

	65
	Ống bảo ôn 
	m
	Đường kính: 6, 10, 12mm, dày 10mm
	2,00

	66
	Ống đồng
	m
	Dày: 0.7mm; Đường kính: 10 mm
	5,22

	67
	Ống đồng
	m
	Dày 0.7mm - Đường kính: 12 mm
	5,22

	68
	Ống đồng
	m
	Dày 0,8mm - Đường kính: 16 mm
	5,22

	69
	Ống đồng
	m
	Dày 0.8mm - Đường kính: 22 mm
	5,22

	70
	Ống đồng
	m
	Dày 0.7mm - Đường kính: 6 mm
	5,22

	71
	Ống đồng
	m
	Dày: 0.7mm; Đường kính: 8 mm
	5,22

	72
	Ống gấp 
	Chiếc
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	0,67

	73
	Ống gen cách điện
	m
	Gồm 5 loại ống có đường kính: 2 ,3, 4, 5 và 6mm và dài 1m
	2,50

	74
	Ống mao 
	m
	Công suất: 1/6Hp, 1/8Hp, 1Hp, 1.5Hp
	5,56

	75
	Ống sắt 5mm
	m
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	1,11

	76
	Phin lọc 
	Cái
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	4,67

	77
	Pin
	Cặp
	loại AA, AAA
	0,72

	78
	Pin 
	Chiếc
	Điện áp: 9VDC
	0,33

	79
	Que hàn 
	Hộp
	Đường kính 2,6; 3,2mm
	0,11

	80
	Que hàn bạc
	kg
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	0,19

	81
	Que hàn thau
	kg
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	0,14

	82
	Sắt la 
	m
	(3x30) mm, loại thông dụng tại thời điểm mua tấm
	0,80

	83
	Sắt la 
	m
	(4x40) mm, loại thông dụng tại thời điểm mua tấm
	0,80

	84
	Than hoạt tính
	kg
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	0,28

	85
	Thiếc (chì) hàn.
	kg
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	0,03

	86
	Thyristor TYN640
	Con
	Điện áp: 600V. Dòng điện: 40A
	2,00

	87
	Transisror 
	Con
	Loại: A671, C1815, C828, D468, H1061, 2N3904, BC547. Điện áp Vce: -50V. Điện áp Vbc: -50V. Điện áp Vbe: -4V. Dòng điện: 3A
	2,78

	88
	Triac BTA10-800B
	Con
	Điện áp: 600V. Dòng điện: 10A
	2,00

	89
	Tụ điện 
	Cái
	Điện dung từ 0.47µF - 1000µF. Điện áp 50V
	12,56

	90
	Tụ điện gốm 
	Con
	Điện dung từ 1µF - 200µF. Điện áp 50V
	2,00

	91
	Tụ điện hóa
	Con
	Điện dung: 1µF, 10µF, 100µF, 200µF, điện áp: 25V
	2,00

	92
	Van dịch vụ
	Chiếc
	Loại sử dụng cho tủ lạnh, điều hòa không khí
	2,00

	93
	Vẹc ni
	Lít
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	0,28

	94
	Điện năng tiêu thụ
	kWh
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam
	16,5

	95
	Nước sinh hoạt
	m3
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam
	105


IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT
	STT
	Tên phòng/ xưởng cơ sở vật chất
	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học
(m2)
	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học
(giờ)
	Định mức sử dụngtính cho 01 học sinh
(m2 x giờ)

	1
	2
	3
	4
	

	I
	Định mức phòng học lý thuyết
	 
	 
	 

	1
	Phòng học lý thuyết 
	1,7
	398
	676,60

	II
	Định mức phòng/xưởng thực hành
	
	
	

	1
	Phòng thực hành
	6
	1217
	7.302,00

	2
	Sân thực hành (sân trường)
	6
	50
	300,00

	III
	Khu chức năng
	
	
	

	3
	Thư viện
	3,5
	249,75
	874,13


Trang 5

